附件2

| 2024年污水处理厂（站）出水水质统计表 |
| --- |
| 时间 | 污水处理站（厂） | 监测项目（单位：mg/L） | 出水水质 |
| 化学需氧量 | 氨氮 | 总磷 |
| 1季度 （1座） 100% | 城市污水处理厂 | 36.1 | 0.169 | 0.15 | 达标 |
| 2季度 （48座） 91.7% | 城市污水处理厂 | 29 | 0.812 | 0.36 | 达标 |
| 观阁镇污水处理站　 | 28 | 0.64 | 0.44 | 达标 |
| 观塘镇污水处理站 | 24 | 0.577 | 0.24 | 达标 |
| 广兴镇污水处理站 | 23 | 0.487 | 0.45 | 达标 |
| 桂兴镇污水处理站 | 10 | 0.235 | 0.46 | 达标 |
| 虎城镇污水处理站 | 16 | 0.479 | 0.48 | 达标 |
| 龙滩镇污水处理站 | 16 | 0.455 | 0.43 | 达标 |
| 光辉乡污水处理站 | 10 | 0.198 | 0.32 | 达标 |
| 小井乡污水处理站 | 8 | 0.095 | 0.24 | 达标 |
| 代市镇梭罗污水处理站 | 15 | 0.304 | 0.14 | 达标 |
| 虎城镇水口村污水处理站 | 46 | 0.734 | 3.34 | 达标 |
| 虎城镇双河村污水处理站 | 9 | 0.058 | 2.29 | 达标 |
| 虎城镇洪远村污水处理站 | 28 | 0.428 | 0.794 | 达标 |
| 虎城镇胜果村污水处理站 | 48 | **25.8** | 2.46 | 超标 |
| 观塘镇望坝村污水处理站 | 83 | **26.2** | 3.74 | 超标 |
| 观塘镇三台村污水处理站 | 21 | 0.264 | 0.33 | 达标 |
| 2季度 （48座） 91.7% | 观塘镇三台村污水处理站（原新院村） | 15 | 0.247 | 2.01 | 达标 |
| 观塘镇莲花村污水处理站 | 31 | 12.4 | 3.30 | 达标 |
| 观塘镇碧峰村污水处理站 | 31 | 0.299 | 2.08 | 达标 |
| 观塘镇仁和村污水处理站 | 45 | 0.835 | 0.67 | 达标 |
| 代市镇大田村污水处理站 | 16 | 12.7 | 2.43 | 达标 |
| 代市镇岳庙村污水处理站 | 45 | 21.1 | 1.42 | 达标 |
| 代市镇会龙村污水处理站1# | 49 | 4.16 | **4.84** | 超标 |
| 代市镇会龙村污水处理站2# | 18 | 0.473 | 0.66 | 达标 |
| 代市镇长五村污水处理站（原群模村） | 19 | 8.55 | 0.46 | 达标 |
| 代市镇长五村污水处理站 | 25 | 5.38 | 3.07 | 达标 |
| 代市镇帽合村污水处理站1# | 19 | 5.68 | 0.14 | 达标 |
| 代市镇帽合村污水处理站2#（原天桥村） | 70 | 17.3 | 0.92 | 达标 |
| 代市镇孔坝村污水处理站1# | 17 | 7.31 | 1.50 | 达标 |
| 代市镇孔坝村污水处理站2# | 17 | 0.435 | 1.50 | 达标 |
| 代市镇双荣村污水处理站 | 30 | 11.9 | 0.64 | 达标 |
| 代市镇流杯村污水处理站 | 32 | 10.1 | 1.28 | 达标 |
| 桂兴镇水洞村污水处理站 | 84 | 0.138 | 0.37 | 达标 |
| 桂兴镇渔桥村污水处理站 | 9 | 0.218 | 0.36 | 达标 |
| 2季度 （48座） 91.7% | 大佛寺街道侯桥村污水处理站 | 34 | 0.571 | 0.95 | 达标 |
| 观阁镇珠石村污水处理站1# | 26 | 0.623 | 0.42 | 达标 |
| 观阁镇珠石村污水处理站2#（原倒石村） | 17 | 0.534 | 0.23 | 达标 |
| 观阁镇大良村污水处理站1# | 23 | 3.15 | 0.41 | 达标 |
| 观阁镇大良村污水处理站2# | 12 | 3.04 | 0.40 | 达标 |
| 观阁镇高河村污水处理站1# | 29 | 17.2 | 0.38 | 达标 |
| 观阁镇高河村污水处理站2# | 22 | 0.363 | 0.42 | 达标 |
| 龙塘街道优良村污水处理站 | 18 | 2.64 | 0.63 | 达标 |
| 龙塘街道玉龙村污水处理站 | 27 | 5.74 | 3.74 | 达标 |
| 龙塘街道小井村污水处理站 | 17 | 0.319 | 0.46 | 达标 |
| 广兴镇寨坪村污水处理站1# | 11 | 0.090 | 0.73 | 达标 |
| 广兴镇寨坪村污水处理站2# | 40 | 0.839 | 3.14 | 达标 |
| 广兴镇桥角村污水处理站 | 17 | 1.67 | 2.00 | 达标 |
| 广兴镇永胜村污水处理站 | 49 | **26.7** | 0.02 | 超标 |
| 3季度（15座） 100% | 城市污水处理厂 | 21 | 0.410 | 0.28 | 达标 |
| 观阁镇污水处理站　 | 9 | 0.246 | 0.22 | 达标 |
| 观塘镇污水处理站 | 10 | 0.399 | 0.12 | 达标 |
| 广兴镇污水处理站 | 13 | 0.204 | 0.30 | 达标 |
| 3季度（15座） 100% | 桂兴镇污水处理站 | 11 | 0.176 | 0.10 | 达标 |
| 虎城镇污水处理站 | 9 | 0.263 | 0.12 | 达标 |
| 龙滩镇污水处理站 | 10 | 0.131 | 0.06 | 达标 |
| 光辉乡污水处理站 | 12 | 0.239 | 0.18 | 达标 |
| 小井乡污水处理站 | 47 | 0.151 | 0.10 | 达标 |
| 代市镇梭罗污水处理站 | 19 | 0.210 | 0.05 | 达标 |
| 观塘镇莲花村污水处理站 | 19 | 9.85 | 1.51 | 达标 |
| 代市镇岳庙村污水处理站 | 14 | 11.7 | 1.38 | 达标 |
| 代市镇长五村污水处理站 | 13 | 4.95 | 0.55 | 达标 |
| 观塘镇三台村污水处理站 | 12 | 0.227 | 0.47 | 达标 |
| 桂兴镇渔桥村污水处理站 | 7 | 0.255 | 0.23 | 达标 |
| 4季度（48座） 100% | 城市污水处理厂 | 17 | 0.416 | 0.37 | 达标 |
| 观阁镇污水处理站　 | 11 | 0.194 | 0.31 | 达标 |
| 观塘镇污水处理站 | 13 | 0.226 | 0.18 | 达标 |
| 广兴镇污水处理站 | 10 | 0.217 | 0.24 | 达标 |
| 桂兴镇污水处理站 | 10 | 0.209 | 0.09 | 达标 |
| 虎城镇污水处理站 | 16 | 0.953 | 0.20 | 达标 |
| 龙滩镇污水处理站 | 15 | 0.103 | 0.09 | 达标 |
| 4季度（48座） 100% | 光辉乡污水处理站 | 13 | 0.259 | 0.11 | 达标 |
| 小井乡污水处理站 | 16 | 0.253 | 0.22 | 达标 |
| 代市镇梭罗污水处理站 | 14 | 0.506 | 0.14 | 达标 |
| 虎城镇水口村污水处理站 | 33 | 5.44 | 3.71 | 达标 |
| 虎城镇双河村污水处理站 | 13 | 0.179 | 0.07 | 达标 |
| 虎城镇洪远村污水处理站 | 17 | 1.65 | 1.06 | 达标 |
| 虎城镇胜果村污水处理站 | 29 | 4.40 | 0.07 | 达标 |
| 观塘镇望坝村污水处理站 | 36 | 5.61 | 3.97 | 达标 |
| 观塘镇三台村污水处理站 | 20 | 2.18 | 0.93 | 达标 |
| 观塘镇三台村污水处理站（原新院村） | 24 | 2.81 | 0.83 | 达标 |
| 观塘镇莲花村污水处理站 | 15 | 1.42 | 0.21 | 达标 |
| 观塘镇碧峰村污水处理站 | 17 | 0.278 | 1.88 | 达标 |
| 观塘镇仁和村污水处理站 | 18 | 4.66 | 0.14 | 达标 |
| 代市镇大田村污水处理站 | 31 | 7.57 | 3.76 | 达标 |
| 代市镇岳庙村污水处理站 | 14 | 6.72 | 2.16 | 达标 |
| 代市镇会龙村污水处理站1# | 37 | 5.53 | 1.41 | 达标 |
| 代市镇会龙村污水处理站2# | 14 | 2.53 | 1.11 | 达标 |
| 代市镇群模村污水处理站 | 13 | 4.59 | 1.02 | 达标 |
| 4季度（48座） 100% | 代市镇长五村污水处理站（原群模村  | 18 | 4.44 | 0.85 | 达标 |
| 代市镇长五村污水处理站 | 26 | 3.86 | 0.57 | 达标 |
| 代市镇帽合村污水处理站1# | 16 | 6.85 | 0.77 | 达标 |
| 代市镇帽合村污水处理站2#（原天桥村） | 88 | 5.69 | 3.19 | 达标 |
| 代市镇孔坝村污水处理站1# | 28 | 7.11 | 2.21 | 达标 |
| 代市镇孔坝村污水处理站2# | 29 | 8.20 | 1.24 | 达标 |
| 代市镇双荣村污水处理站 | 41 | 4.15 | 1.03 | 达标 |
| 代市镇流杯村污水处理站 | 24 | 3.00 | 0.98 | 达标 |
| 桂兴镇水洞村污水处理站 | 15 | 0.197 | 0.16 | 达标 |
| 桂兴镇渔桥村污水处理站 | 82 | 0.153 | 0.15 | 达标 |
| 大佛寺街道侯桥村污水处理站 | 17 | 0.388 | 3.47 | 达标 |
| 观阁镇珠石村污水处理站1# | 29 | 0.354 | 0.28 | 达标 |
| 观阁镇珠石村污水处理站2#（原倒石村） | 21 | 0.429 | 0.26 | 达标 |
| 观阁镇大良村污水处理站1# | 10 | 0.273 | 0.32 | 达标 |
| 观阁镇大良村污水处理站2# | 11 | 1.31 | 0.38 | 达标 |
| 观阁镇高河村污水处理站1# | 13 | 0.544 | 1.39 | 达标 |
| 观阁镇高河村污水处理站2# | 11 | 0.332 | 0.24 | 达标 |
| 龙塘街道优良村污水处理站 | 24 | 6.95 | 2.67 | 达标 |
| 4季度（48座） 100% | 龙塘街道小井村污水处理站 | 11 | 0.820 | 0.12 | 达标 |
| 广兴镇寨坪村污水处理站1# | 11 | 0.123 | 0.08 | 达标 |
| 广兴镇寨坪村污水处理站2# | 25 | 0.206 | 0.50 | 达标 |
| 广兴镇桥角村污水处理站 | 21 | 0.256 | 0.48 | 达标 |
| 广兴镇永胜村污水处理站 | 28 | 5.74 | 2.06 | 达标 |